De storing OY die U aangeeft is géén storing maar één bedrijfsstatus die het volgende betekent.

Het meest komt dit probleem voor wanneer de aanvoer en/of retoursensoren vervuild cq defect zijn, het is daarom raadzaam om deze gewoon te vervangen (art.nr van Nefit 38323), ook kan het zijn dat de driewegklep niet meer naar behoren functioneert en inwendig doorlaat. Dit is simpel te testen door de warmwaterkraan open te zetten en op één meter van de ketel de aanvoerleiding (links onder de ketel) vast te pakken deze mag niet heet worden wel handwarm. Verder zou het kunnen zijn dat op de UBA (besturing) de schakelaar met het mannetje en de ladder (schoorsteenveger) staat ingeschakeld, deze dient ten allertijde op 0 te staan. Verder heeft een fatsoenlijke installateur een zogenaamde handterminal van Nefit om het toestel uit te lezen en te testen.